|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Електромагнетизъм** Магнитно поле-солово поле което възниква в пространството около движещи се заряди и постоянни магнити;Източници на магнитно поле: -всеки проводник по които тече ток;-всеки отделен заряд „q” който се движи със скорост в пространството;-всеки постоянен магнит;Pm=I.S.n Mmax(α=90)= |Pm|.|B|.sinα и Mmin=0(α=0)=Pm.B – въртящ момент , M=Pm x B,B=Mmax/Pm – магнитна индукция –B – вект. Физ. Величина която характеризира магн. поле в дадена точка и числено с определяне на голимината на Мmax, действащ на токов контур с магнитен момент=1 (Рм=1);Магн.силови линии – допир.към които във всяка т. от магн. поле съвпадат с посокато на вектора на магн. индукция в тази точка;Интензитет на магнит. поле-вект.физ.велич. която характеризира изменението на магн. индук.в раз.среди ипри един и същ ток създаващ магн.поле;Магнитни токове-токовете които текът по проводници и създават в пространствово магн.поле B=µ0.H , µ0=4π10-7 N/A2 , Br=µrµ0H, µr- const на относителната проницаемост на средата;Закон на Био-Савар-Лаплас – dB= =µ0(µr).I.(dL x r)/4πr3= =µ0(µr).I.dl.r.sinα/4πr3BA=intL dB-принцип на супер позицията на вектора В ;1.Магн.поле на безкраиен проводник по които тече ток - BA= µ0(µr).I/2πa;2.Магн.поле създ.от проводник с дължина L и ток I - BA= µ0(µr).I.(cosβ+cosγ)/4πa3.Мадн.поле с инд.в център на кръгoв провод. BA= µ0(µr).I/2R;Закон на Ампер: dFA=I.dL.B.sinα , FAmax=I.L.B;Магн.поток- ФB – скаларна физична величина която се определя от бр.на магн.силови линии, пресичащи се перпендикол.с дад. площ ΔS->ΔфB=B.ΔS, dфB=|B|.|dS|.cosα = =BndS;Магн.индук.на ел.заряд – Bq= =µ0(µr).q(V x r)/ 4πr3 => I.dL<=>q.V, I=n.q.V.S, I.dL=dN.q.V, dN=dV.n , dB/dN=Bq= µ0(µr).q.V.sinα/ 4πr2 ;Лоренцова сила Fл=q(V x B)=q.V.B.sinα – силата на лоренц променя скоростта на частицата само по посока не по големина1.V||B FA=02.V перпенд B q/M=V/rB3.V скючва ъгъл α с B – движение по винтова линия Vперп=V.sin α , V||=V.cos α;Опити на Фарадей:Ԑi= - dфB/dt;Електромагнитна индукция – Явление при което в затворен токов контур възн.ел.ток, наречен индуциран, в следствие на изменението на магн.поток пресичащи площа на контура;Правило на Лоренц-посоката на индуц. ел.ток е винаги такава че,създаването от него магнитно поле противодейства на измен.на магн.поток пресичащ площа на контура – индоц.ток противодейства на причината кочто го създава;Извод на закона на Фарадей: Ԑ-електродвиж.напреж. R-съпротивление, II=(Ԑ- dфB/dt)/R;Вихрови токове-индоц.токове,възн. В масивните проводн.;Линеен проводник-проведник с мн. малко напр.сечение, пренебрежима спрямо дължината фB=B.S=IK.S=L.I ,L-физ.вел. характеризираща с-ва на неподвиж.токов контур зависеща от размерите,формата и средата в която се намира Ԑsi=- dфB/dt = -d(I.L)/dt=- L.dI/dt;Самоиндукция – явление при което при не подвижен т.к. възниква ЕДН, наречено самоиндуцирано, в следствие на изменението на голем.на тока,протичащ по контура;Взаимна индукция – явление при което един. От 2 неподв. т.к., разположени близо един до друг, възниква индуц.напреж.в следствие на изменението на гол.на тока в съседния контур Ԑsi(1)=- dф21/dt = - L21.dI2/dt; Ԑsi(2)=- dф12/dt =- L12.dI1/dt;Енергия на магн. поле dA=I.U.dt=I.L.dI , A=integral dA= integral LI.dI=L.I2/2, A=Wm, Wm= L.I2/2; **Трептения и вълни**Периодични движ.- параметрите характеризиращи всяко състoяние на движеща се мат.т., които се повтарят през равни интервали**Хармон. Трептения** – периодични движения изразяващи се с sin и cos; X(t)=A0.cos(Ѡ0.t x ϕ0); X(t)-отместването на тялото от равновестното положение,А0-амплитуда, Ѡ0-кръгова честота,(Ѡ0.t x ϕ0)-фаза на трепрене;f=1/T [Hz], Ѡ0=2πf=2π/T,Ѡ02=k/mПружинно махало: Fел.=-к.х, к-коефиц не еластичност , м.а=Feл. ->m.d2x/dt2=-kx , m.d2x/dt2+kx=0,X(t)=A.cos(Ѡ0.t + ϕ0), X(t)=A.sin(Ѡ0.t + ϕ0), d2x/dt2= -AѠ02cos(Ѡ0.t+ϕ0);Скорост ,уск. И е-я на харм.трептения- V=dx/dt= -A0Ѡ02sin(Ѡ0.t+ϕ0), a=d2x/dt2=dv/dt= -A0Ѡ02 cos(Ѡ0.t+ϕ0); E=EK+U, EK=m.V2/2=(kA02/2). .sin2(Ѡ0.t+ϕ0), EKmax=kA02/2  Fел.->dA=-dU, dU=kx.dx, U= (kA02/2). .cos2(Ѡ0.t+ϕ0), Umax=kA02/2, E=kA02/2;Биене – процес при които остта на дад. хармон.трептение се изменя слабо периодично с времето fБИЕНЕ=f2-f1 ; **Затихващи трептения**- трептения чиято амплитуда намалява с течение на времето –А=f(t);Свободни трепт.(незетихващи) А0=const, м.а=Fel(Fтр)Реални с-ми (затихващи тр-ия) м.а=Feл+Fтр, Feл=-кх, Fтр=-rV, r- коеф.на тр. m.a=-kx-rV, A=f(t)=md2x/dt2 + +rdx/dt + kx=0 , x(t)=Aoe-βtcosѠзат.t , r/2m=β-коеф на затих. А= Aoe-βtd2x/dt2 + (r/m).dx/dt + +kx/m=0 => d2x/dt2+ +(2β)dx/dt + Ѡ02x=0 , Ѡзат2= Ѡ02 –β2 ; Тзат=2π/ ѠзатЛогаритмичен декремент на затихване – б – величина която определя коло бързо намалява амплитудата с времето lnA1/A2=β.Tзат=б **Принудителни трептения** – при които в трептящата с-ма се внася енергия отвън с цел да се компенсират загобите свързани със силите на триене и съпротивление ; принужд.сила Fnp=F0sinWnp.t Fnp=F0cosWnp.t , m.a=Feл+Fтp+Fnp , m.a=-kx-rV+ +F0cosWnp.t , d2x/dt2 +2βdx/dt + +W02x= F0cosWnp.t ;Резонанс – явление при което амплитуда. на дад. трепт. се увеличава бързо; Wрез2= W02 –β2 **Вълнов процес** – проц на pазпрост.на харм. тр-ия на дад. мат.т., която се намира в еластична среда; видове вълни- напречни, надлъжни; обемни повърхнени-според областа която обхващат – плоски, сферични; елементи на вълната – Фрон – геом.място на всички т. до които достига вълновия процес в дад.момент от време , – вулнова повърхност – геом. мяето на всички т. които трептят с еднаква фаза, – дължина разтоянието на което се предават вълновите процеси λ=V.Т=V/f , V=λ.f;Wλ/V=2π , W/V=2π/λ=k–вълново число , W/к=dx/dt=VФ– фазова скорост ; извеждане на фазовата скорост λ=V.T=V/f, V=λ.f , VФ=W/k=2πfλ/2π=V оператор на Лаплас – Δ => d2/dx2 + d2/dy2+ +d2/dy2=1/VФ. d2/dt2 Интерференция- процес при които в дад.т.в пространст.се наслагват 2 или повече кохерентни вълни; кохерентност на вълните е задълж. условие за да се наблюдава процеса; отнася се за всички вълнови процеси; Арез 2 ==А12+А22+2А1А2cosΔф; cosΔф=1, Арезмах=|A1+A2|, cosΔф=-1, Арезмin=|A1-A2|; Кохерентни вълни – вълни чиято фазова разлика не се променя с течение на времето (кръговите честоти на 2 вълни са=, W1=W2); Стоящи вълни – интерф.на 2 плоски хармон.вълни които се разпространяват в протимопол.посоки; **Уравнение на стояща вълна** – y(x,t)=A\*sin(Wt) , A\*=2Acosk.x= =2A(cos2π/λ).x, A\*=0-min, A\*=±2A-max; възли на стояща вълна - x=±(m+1/2)λ/2, m=0,1,2,3,… ;върхове на cтояща вълна - x=±m.λ/2 ; стояща вълна – няма пренос на енергия, y(x,t)=2Acosкх.sinѠt= =A\*sin(Ѡt), A=f(x) ;**плоска хармонична вълна(бягаяща)** –има пренос на енергия в посоката на разпрост. на вълната, y(x,t)=Asin(Wt-kx); A=const; к=2π/λ , Vф=W/к;**Звукови вълни** – надлъжни вълни които се разпространяват в мат.еластична среда с определена честота варираща от (16)20Hz<f<20KHz; f>20KHz – ултра звук, f<16Hz – инфра звук, Интензитет – средната звукова ен. пренасяна за 1 време през 1 площ, която е разположена перпендиколярно на посоката на разпрост. на звук. Вълна I=E/St [J/m2s]=> I [W/m2]Imin-долен праг на чув. Imin =10-12 W/m2 Imax-горен праг на чъв Imax=1 W/m2 ;Скорост на звука- Vзв – зависи от качествата на средата в която се разпрост.звък.вълни- звуковите вълни са надлъжни (звук в вакуум нама); ниво на звука от 0 до 120 dB (дицибела);Ефект на Доплер – честотата на звука излъчен от дад.източ. се различава от честотата на звука възприет от ед. наблудател когато източника и наблудателя се движат ед.спрямо друг или всеки един по отделно спрямо средата в която се разпрост.звука. 1.Vнаб=0 , Vизт≠0 , Vзв=λf=>Vзв/f=λ , λ’= =λ-VизтT=Vзв/f-Vизт/f, λ’=(Vзв-Vизт)/f ,  при приближаване – Vзв/f ’=(Vзв-Vизт)/f => =>f ’>f;При отдалечаване – f ’<f;2. Vнаб≠0 , Vизт=0, когато наблюдателя се приближава Vзв”=Vнаб+Vзв=λf ” , Vнаб+Vзв=(Vзв/f).f ” f”/f=( Vнаб+Vзв)/Vзв> >1 => f ”>f ;Когато наб се отдале. f”/f=(Vзв-Vнаб)/Vзв< <1 => f ”<f3.Движеики се един към друг f\*/f= (Vзв+Vнаб)/(Vзв-Vизт) , отдалечавайки се един от друг f\*/f= (Vзв-Vнаб)/(Vзв+Vизт)4.Когато не се движат f\*/f=1 => f\*= f;***Св.вълнова квантова оптика***Корпускулярна теория на Нютон – той разглежа светлината като поток от дребни частици; Вълнива теория на Хюйгенс – тои разглежда св.като вълна, която се разпространява в безтегловна, обхващаща всичко среда, наречена етер;Електромагнитна теория за св. на Максуел-светлинните вълни са вълни с мн.голяма честота;Квантова теория за св. на Планк и Айнщайн - ел.магн. вълни се излъчват на малки порци (кванти) Е=hf, h=6,63.10-34[Js]-const на Планк; масата и енерг.са взаимно свързани – mф=Е/с2=h.f/ с2 , mф-маса на фотона;Светлинати има двоинствен х-ер (съвремменна квантово вълнова теория ) – корпускулярно-вълнов дуализъм- **вълнова оптика**: интерф.,дифракц., поляризация; **квантова оптика**: топл.излъчване, фотоелектричен ефект; Разпространение и скорост на св. – праволинеино , C=3.108 m/s; Закони при отражение на св. 1,АО-падащ лъч,ОN-перпенд.на равн,ОВ-отраз.лъч – лежат в една равнина; 2.α=α’;3.Обратимост на хода на лъчитеЗакони при пречупване на св. 1,АО-падащ лъч,ОN-перпенд.на равн,ОМ-преч.лъч – лежат в една равнина; 2.sinα/sinβ=n2/n1 => sinα. n1=sinβ. n2 при движ.на лъча от обтично по-рядка към обптично по-плътна среда α>β ; при движ.на лъча от обратимо по-плътна към по-рядка среда α<β ; 3.Обратимост на хода на лъчите ; Пълно вътрешно отражение Sinα гр/sin90=n2/n1= =1/n , Sinα гр. n1=1;Интерференция на св. – е явление когато 2 или повече кохер. светлинни вълни се наслагват в дад.т.от пространството, се наблюдава измен.на интензитета на св.в тази т. Дифракция от отвор а-диам на отвора Δ=аsinϕ=2kλ/2 – min Δ= аsinϕ =(2k+1)λ/2 – max Дифракция от решетка d=a+b, a-един отвор , b-разтоя. м/у отвор.Δ=dsinϕ=2kλ/2 – max Δ=dsinϕ=(2k+1)λ/2 – min Топлинно излъчване – излъчването на ел. магн.енергия от всички тела нагряти до темп. > от абсол. нула излъчвателна способност - излъчването на ел. магн.енергия с определена дълж.на вълната за ед.време от ед. повърх. на тяло с темп. > от абсол. нула Еλ,Т=dWизл/dλ [W/m2]поглъщателна способност – безразмерна величина която се определя от отношението на погълнатата към падащата ел.магн.ен. за ед.време в/у ед. повърх. Аλ,Т=dWпог/dWпад абс.черно тяло – чиято погл.способ.е 1 Аλ,Т=1 сиво тяло Аλ,Т<1; Закон на Кирхоф: Еλ,Т/ Аλ,Т=f(λ,T) Закон на Стефан-Болуцман - ЕТ=σТ4 –черно тяло, ЕТ= Аλ,Т .σТ4 сиво тяло, σ=5,67.10-8 [W/m2.K4] - const на Стефан-Болуцман Закон на Вин: λмах=b/I , b=2,9.10-3 [m.K] **Ел.на квант. механ. и анатом. физика**1 Тера=1012,1 гига=109 ,1 мега=106 ,1 коло=103 , 1 санти=10-21 мили=10-3, 1 макро=10-6,1 нано=10-91 пико=10-121 atm=105Pa,1 lit=10-3 m3, 1T=N/AmЗакон на Гаус:$$Ф\_{B}=∮\_{S}^{}B.dS=0$$$$Ф\_{B}=∮\_{L}^{}\vec{B}.dL=μ\_{0}.I$$Уравнение на Максуел:$$∮\_{L}^{}B\_{L}.dL=μ\_{0}.I\_{пълен}=μ\_{0}.I+ε\_{0}.μ\_{0}.\frac{dФ\_{B}}{dt}$$Плоска хармон.вумна: y(x,t)=Asin(Wt-kx+ϕ) , k-вълново число , W-кръгова честотаПостулат на Бор: Еγ=hf=|E2-E1| ;Дължината на вълната чрез скоростта на св. λ = с/f ;Интензитет на св. През анализатор: Ia=Ipcos2α=(I0/2).cos2α;Пълна ен.на трепт. – Е=к.А2/2=m.W02.A2/2;*червена граница* на фотоефекта: минимална честота на падащата светлина, при която се наблюдава емисия на електрониенергия на е - : E=h.v=h.c/λ;ЕДН: Ԑ=B.V.L.sinα;Вълново число: k=W/v=2π/λКръгова честота на собствено трептене: W2=W0-β;Енергия на ел.магн.поле: Е=L.I2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |