ОИП 14.10.2011

….1

предназначение – CAD Star – за съставяне на схеми…

-модули

\*графичен схемен редактор – schemetic designer

\*графичен топологичен редактор – съставят се печатни платки PCB designer

\*графичен редактор на библиотеките schematic symbols; pcb components; documentation symbols

2.

Елементи на потребителския интерфейс

3.

Настройка на работната среда

- чертожни единици

- размер на работното поле

- екранна мрежа

- работна мрежа

- показване на цветове на обектите

- присвояване на стойности

4.

Въвеждане на примерна схема

* Команди за създаване на обекти
* Add symbol
* Add part
* Позициониране на символа
* Въвеждане на позиции на съединител

Ел връзка

Добавяне на текст

* Команди за редактиране
* Move
* Rotate
* Item properties

1 – лента с падащо меню

2 – лента с инструменти

3 – работно поле

4 – поле за подсещане и въвеждане на команди

5 – поле на състояние

6 – контекстово меню

3. интерактивни действия

- въвеждане на команди – от падащо меню; от лентата с инструменти; от контекстното меню; от функционални клавиши; от клавиатура..

* Посочване с мишка
* Ляв бутон – активира команда от падащо меню, от лента с инструменти, или от контекстно меню… позициониране на обект в работното пространство, посочване на обект от екрана, анулиране на избор на маркиран елемент
* Десен бутон - активира контекстно меню,
* Избор на обект
* Визуализация на обектите – view all; view selection; refresh window; frame window.
* Прекъсване на процедурата